Профиль резиновый антискользящий "SureStep" (Шур Степ)

Размер: 1185 мм.

Описание:

Предпочтителен керамический гранит, для горизонтальных плоскостей - с шероховатой поверхностью. Установить профиль SureStep® на ступени, уже облицованные плиткой, невозможно.

Технология монтажа профиля SureStep® и последующих плиточных работ не предъявляют высоких требований к квалификации исполнителя. От плиточника требуется только неторопливое и тщательное следование инструкция изготовителя.  
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SureStep® - это эластичный профиль 1 специальный формы, изготовленный из износоустойчивой морозостойкой резины. Профиль 1 наклеивается на угол бетонной или кирпичной ступени 2. Горизонтальный и вертикальный закладные выступы 1.2 профиля обкладываются керамической плиткой (керамогранитом) 3, которую укладывают на горизонтальную и вертикальную плоскости ступени так, что поверхности плитки оказывается заподлицо с рабочей частью 1.1 профиля SureStep®. Закладные выступы 1.2, заделанные в толщу цементно-полимерного клея 4 между плиткой и ступенью, обеспечивают надежное крепление профиля в ступени. 
Размер профиля без закладных выступов 1185x50x20мм. 

Профиль SureStep® гарантирует Вашей лестнице

1. БЕЗОПАСНОСТЬ. Необычайная эффективность противоскользящего профиля SureStep® основана на простой идее: углы ступеней должны быть упругими. Благодаря упругости материала нога ломает наледь и входит в контакт с резиновым профилем. В этом проявляется эффект самоочищения угла ступени от наледи. Более толстый слой наледи разрушается легкими ударами по углу без риска повреждения плитки. Несмотря на простоту, эта идея защищена патентами на изобретение ряда стран, в том числе и патентом РФ. Изделий с аналогичными свойствами на мировом рынке не существует. Как многие уже убедились, устанавливаемые на углы ступеней пластиковые и металлические полосы при образовании наледи не только помогают, но и мешают ее счищать. Не помогает зимой и рифление этих полос или края самой плитки, так как оно забивается снегом и льдом. Упругий угол ступени - единственное работающее решение. 

2. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Профиль SureStep® резко уменьшает механическую нагрузку на примыкающие к углам ступеней края плитки, защищая плитку от случайных ударов, в частности, при очистке лестницы от наледи. Грамотным выбором состава резины достигнута высокая устойчивость профиля к механическому износу и к окислению, сохранение высоких свойств в диапазоне температур от -50 до +100°C. Поэтому профиль SureStep® выдерживает многолетнюю интенсивную эксплуатацию. Даже там, где он стоит с 1997 года, не заметно ни малейших следов растрескивания, а износ минимальный, в том числе и на лестницах у входов в магазины г. Москвы, т.е. при повышенной механической нагрузке и в химически агрессивной окружающей среде. 

3. ДОСТОЙНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД. Черный цвет профиля идеально сочетается с плиткой любого цвета. Облицованная лестница выглядит нарядно, поэтому SureStep® пользуется популярностью у владельцев элитных коттеджей. Дополнительное преимущество черного цвета: углы ступеней хорошо видны даже людям с ослабленным зрением. 

Инструкция по установке резинового профиля для ступеней SureStep®  
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- Используя уровень, выровнять угол ступени 2 быстро схватывающимся цементно-полимерным клеем. Если плоскости, образующие угол ступени, не будут ровными, труднее будет добиться, чтобы гибкий резиновый профиль 1 при наклеивании лег ровно. 
- Только в работе с неповрежденными стандартными железобетонными лестничными маршами подготовка углов не нужна. 

- Обязательно обезжирить перед наклеиванием закладные выступы профиля 1.2. 

- Начинать наклеивание через 3 часа после выравнивания угла ступени, когда схватится выравнивающий слой клея. 

- Нанести слой быстро схватывающегося цементно-полимерного клея 3 на поверхности профиля, которыми он будет ложиться на угол ступени 2. 

- Наложить смазанный клеем резиновый профиль 1 на угол ступени 2 и выправить форму и положение профиля, прижимая к верхней и передней поверхностям его рабочей части длинный ровный жесткий брусок, металлический или деревянный. 

- Если ступени длиннее профиля, то целые профили или отрезаемые куски нужной длины монтируются встык без зазоров, но не прижимая стыкуемые торцы друг к другу. 

- Профиль SureStep® можно устанавливать не только на прямые ступени, но и на изогнутые. Чтобы горизонтальный закладной выступ не мешал изгибу, в нем делают несколько клиновидных вырезов.
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- Укладку начинать через 3 часа, когда затвердеет клей, которым приклеен профиль. 

- Использовать напольную плитку с шероховатой поверхностью. Для наружных лестниц предпочтителен керамический гранит. 

- Использовать толстослойный цементно-полимерный клей. 

- Сначала устанавливаются вертикальные плитки 5, покрывающие подступенки. Верхний край плитки 5 должен плотно, без зазора, подпирать профиль снизу. Чтобы плитка 5 не сползала вниз в процессе высыхания слоя клея 8, она подпирается снизу клиньями 6 из осколков плитки. 

- Плитки 7, покрывающие горизонтальные поверхности ступеней, укладываются во вторую очередь. Передний край плитки 7 должен прилегать к профилю без зазоров. 
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ВНИМАНИЕ! Мастера SureStep® предостерегают от серьезных ошибок, значительно снижающих качество конструкции. 

A. НЕ оставлять пустот под плиткой, над и под закладными выступами. 

Б. НЕ допускать неплотного прилегания торцов плитки к профилю. Затирать зазоры между плиткой и резиной бесполезно: затирка выкрашивается. 

В. НЕ менять последовательность выполнения п. 2, то есть очередность монтажа вертикальной 5 и горизонтальной плитки 7. 

Г. Чтобы на ступенях не застаивалась вода, горизонтальная плитка должна укладываться заподлицо с поверхностью рабочей части 1.1 профиля или чуть выше нее, но ни в коем случае НЕ ниже. С этой целью мастера SureStep® делают ступень с легким фронтальным и продольным уклоном.
